**ANEXO N°6**

**OFERTA ECONÓMICA**

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

| **Nombre Establecimiento** | **Escuela Municipal de Pailimo** |
| --- | --- |
| **Comuna** | **Marchigüe** |
| **Nombre o Razón social** |  |
| **Rut Oferente** |  |

| **PARTIDAS** | **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | | **UNIDAD** | | **CANT\*** | | **PRECIO UNITARIO ($)** | | **PRECIO TOTAL ($)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.- INSTALACIÓN DE FAENAS** | **1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS** | | | | | | | | | |
| **1.1.1** | **CONTAINER OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA** | | **m2** | | **15,00** | |  | |  |
| **1.1.2** | **BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS** | | **m2** | | **7,32** | |  | |  |
| **1.1.3** | **COMEDORES DE TRABAJADORES** | | **m2** | | **7,32** | |  | |  |
| **1.1.4** | **SERVICIOS HIGÉNICOS (contempla 2 al mes)** | | **mes** | | **6,00** | |  | |  |
| **1.1.5** | **CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA** | | **m3** | | **40,00** | |  | |  |
| **1.1.6** | **CIERRE PROVISORIO** | | **ml** | | **150,00** | |  | |  |
| **1.2 LETRERO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| **1.2.1** | **EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA** | | **unidad** | | **1,00** | |  | |  |
| **1.3 ENERGÍA Y SERVICIOS** | | |  | |  | |  | |  |
| **1.3.1** | **SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES** | | **mes** | | **6,00** | |  | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 1** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **2.-**  **CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA** | **2.1 AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS EXTERIORES** | | | | | | | | | |
| **2.1.1** | **AISLACIÓN E.I.F.S. EN MURO DE ALBAÑILERÍA** | | **m2** | | **737,77** | |  | |  |
| **2.1.2** | **AISLACIÓN E.I.F.S. EN TABIQUE DE MADERA** | | **m2** | | **106,21** | |  | |  |
| **2.1.3** | **AISLACIÓN E.I.F.S. EN PILAR RETICULADO ACERO** | | **m2** | | **24,76** | |  | |  |
| **2.2 AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHUMBRE** | | | | | | | | | |
| **2.2.1** | **TECHUMBRE CON CERCHA A LA VISTA + AISLANTE TÉRMICO LANA DE VIDRIO Y EPS CON CIELO INCLINADO** | | **m2** | | **385,46** | |  | |  |
| **2.2.2** | **TECHUMBRE CON CERCHA Y CIELO RASO YESO CARTON + AISLANTE TÉRMICO LANA DE VIDRIO** | | **m2** | | **301,61** | |  | |  |
| **2.3 MEJORAMIENTOS EN MUROS, TECHUMBRE Y PISOS** | | | | | | | | | |
| **2.3.1** | **PINTURA DE MUROS EN FACHADAS SIN AISLACIÓN** | | **m2** | | **110,12** | |  | |  |
| **2.3.2** | **PINTURA DE MUROS INTERIORES** | | **m2** | | **990,20** | |  | |  |
| **2.3.3** | **PINTURA DE CIELOS RECINTOS HÚMEDOS** | | **m2** | | **64,95** | |  | |  |
| **2.3.4** | **REJILLA DE VENTILACIÓN EN MURO** | | **un** | | **4,00** | |  | |  |
| **2.3.5** | **EXTRACTOR DE AIRE FORZADO** | | **un** | | **4,00** | |  | |  |
| **2.3.6** | **CORNISAS** | | **ml** | | **628,95** | |  | |  |
| **2.3.7** | **RETIRO ASBESTO CEMENTO EN CUBIERTAS** | | **m2** | | **357,75** | |  | |  |
| **2.3.8** | **RECAMBIO DE CUBIERTA (PV4 PREPINTADA)** | | **m2** | | **357,75** | |  | |  |
| **2.3.9** | **RETIRO DE CANALETAS, BAJADAS, ETC, EXISTENTE** | | **ml** | | **223,22** | |  | |  |
| **2.3.10** | **CANALETAS PVC** | | **ml** | | **65,90** | |  | |  |
| **2.3.11** | **CUMBRERA** | | **ml** | | **40,00** | |  | |  |
| **2.3.12** | **BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS** | | **ml** | | **16,10** | |  | |  |
| **2.3.13** | **TAPACANES** | | **ml** | | **65,52** | |  | |  |
| **2.3.14** | **CANALETA GALVANIZADA 30x10** | | **ml** | | **35,70** | |  | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 2** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA** | **3.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS** | | | | | | | | | |
| **3.1.1** | **RETIRO DE VENTANAS** | | **m2** | | **111,14** | |  | |  |
| **3.1.2** | **DEMOLICIÓN ALFEIZAR EXISTENTE** | | **m2** | | **7,43** | |  | |  |
| **3.1.3** | **PREMARCOS 2X10** | | **ml** | | **416,44** | |  | |  |
| **3.1.4** | **DVH 6/12/6 PAÑO PROYECTANTE + FIJO** | | **m2** | | **46,29** | |  | |  |
| **3.1.5** | **DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO LOW E** | | **m2** | | **39,75** | |  | |  |
| **3.1.6** | **DVH 6/12/6 PAÑO PROYECTANTE** | | **m2** | | **14,57** | |  | |  |
| **3.1.7** | **DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE LOW E** | | **m2** | | **10,53** | |  | |  |
| **3.1.8** | **SELLOS Y BURLETES** | | **ml** | | **416,44** | |  | |  |
| **3. 2 PROTECCIÓN SOLAR Y/O SEGURIDAD EN VENTANAS** | | | | | | | | | |
| **3.2.1** | **EXTRACCIÓN PROTECCIONES DE SEGURIDAD** | | **m2** | | **14,86** | |  | |  |
| **3.2.2** | **RESTAURACIÓN Y REINSTALACIÓN PROTECCIONES DE SEGURIDAD** | | **m2** | | **14,86** | |  | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 3** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **4. RECAMBIO Y RETRANQUEO DE PUERTAS** | **4.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS** | | | | | | | | | |
| **4.1.1** | **RETIRO DE PUERTA Y MARCO** | | **m2** | | **9,71** | |  | |  |
| **4.1.2** | **BURLETES Y SELLOS** | | **ml** | | **13,02** | |  | |  |
| **4.1.3** | **CERRADURA Y QUINCALLERÍA PUERTAS SIMPLES** | | **un** | | **2,00** | |  | |  |
| **4.1.4** | **CERRADURA Y QUINCALLERÍA PUERTAS DOBLES** | | **un** | | **2,00** | |  | |  |
| **4.1.5** | **PUERTA SIMPLE** | | **m2** | | **3,16** | |  | |  |
| **4.1.6** | **PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - DOBLE - SIN MIRILLA** | | **m2** | | **6,55** | |  | |  |
| **4.1.7** | **REJILLA VENTILACIÓN PUERTA RECINTO HÚMEDO** | | **un** | | **4,00** | |  | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 4** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **5. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE EQUIPOS** | **5.1 RECAMBIO DE LUMINARIAS** | | | | | | | | | |
| **5.1.1** | **EQUIPO PANEL LED 44W** | | **un** | | **16,00** | |  | |  |
| **5.1.2** | **KIT EMERGENCIA** | | **un** | | **2,00** | |  | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 5** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **6.-CONSERVACIÓN DE BAÑOS** | **6.1 BAÑOS – RETIROS Y DESARMES** | | | | | | | | | |
| **6.1.1** | **RETIRO DE PAVIMENTOS EXISTENTES** | | **m2** | | **3,40** | |  | |  |
| **6.1.2** | **RETIRO DE REVESTIMIENTO DE MUROS EXISTENTES** | | **m2** | | **86,90** | |  | |  |
| **6.1.3** | **RETIRO DE ARTEFACTOS EXISTENTES** | | **un** | | **5,00** | |  | |  |
| **6.2 BAÑOS – INSTALACION REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES** | | | | | | | | | |
| **6.2.1** | **TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS INTERIORES CON HUMEDAD** | | **m2** | | **130,70** | |  | |  |
| **6.2.2** | **INSTALACIÓN REVESTIMIENTO DE MURO CON CERÁMICA** | | **m2** | | **98,30** | |  | |  |
| **6.2.3** | **PINTURA EN MURO POR SOBRE LOS 2M** | | **m2** | | **23,87** | |  | |  |
| **6.2.4** | **REVESTIMIENTO DE PISO CON PORCELANATO** | | **m2** | | **35,42** | |  | |  |
| **6.3 REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS** | | | | | | | | | |
| **6.3.1** | **INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE WC** | | **un** | | **1,00** | |  | |  |
| **6.3.2** | **INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE WC ACCESIBLE** | | **un** | | **1,00** | |  | |  |
| **6.3.3** | **INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE WC PÁRVULOS** | | **un** | | **4,00** | |  | |  |
| **6.3.4** | **INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAVAMANOS ACCESIBLE** | | **un** | | **1,00** | |  | |  |
| **6.3.5** | **INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAVAMANOS PÁRVULOS** | | **un** | | **4,00** | |  | |  |
| **6.3.6** | **INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS** | | **un** | | **4,00** | |  | |  |
| **6.3.7** | **INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GRIFERÍA GERONTOLÓGICA DE LAVAMANOS** | | **un** | | **1,00** | |  | |  |
| **6.3.8** | **INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SEPARADORES DE BAÑO - WC Y DUCHA** | | **un** | | **4,00** | |  | |  |
| **6.3.9** | **INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PUERTAS 60X150** | | **un** | | **6,00** | |  | |  |
| **BAÑOS – REPOSICIÓN ACCESORIOS** | | | | | | | | | |
| **6.4.1** | **SELLOS DE SILICONA** | | **ml** | | **3,00** | |  | |  |
| **6.4.2** | **INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE BARRA FIJA** | | **un** | | **1,00** | |  | |  |
| **6.4.3** | **INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE BARRA ABATIBLE** | | **un** | | **1,00** | |  | |  |
|  | **SUB TOTAL PARCIAL 6** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **7.-SENSORES** | **7.1** | **MEDIDOR DE CO2** | **un** | | **13,00** | |  | | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 7** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **8.- ACCESIBILIDAD** | **8.1 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL** | | | | | | | | | |
| **8.1.1** | **DEMOLICIÓN DE RAMPA EXISTENTE** | **m2** | | **9,24** | | |  |  | |
| **8.1.2** | **EJECUCIÓN NUEVO RADIER 10 CMS (NIVELACIÓN SOBRE RADIER EXISTENTE)** | **m2** | | **139,00** | | |  |  | |
| **8.1.3** | **EJECUCIÓN RAMPAS Y/O PLANOS INCLINADOS** | **m2** | | **33,67** | | |  |  | |
| **8.1.4** | **PINTURA GUÍA EN PISO** | **m2** | | **63,38** | | |  |  | |
| **8.1.5** | **HUELLA PODOTÁCTIL** | **un** | | **73,00** | | |  |  | |
| **8.1.6** | **BARANDA** | **ml** | | **19,12** | | |  |  | |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 8** | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| **9. CONSERVACIÓN DE SISTEMAS** | **9.1 CONSERVACIÓN SISTEMA DRENAJE** | | | | | | | | | |
| **9.1.1** | **CONSERVACION DE DRENAJE** | **un** | | **1,00** | | |  |  | |
| **9.1.2** | **TRATAMIENTO HUMEDAD MURO ALBAÑILERÍA EXTERIOR** | **un** | | **1,00** | | |  |  | |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 9** | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| **10.-TÉRMINO DE OBRA** | **10.1** | **ASEO FINAL DE OBRA** | **un** | | **1,00** | | |  |  | |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 10** | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | **SUBTOTAL - COSTO DIRECTO** | | | | | |  | | |
|  |  | **GASTOS GENERALES** | | | | **X%** | |  | | |
|  |  | **UTILIDADES** | | | | **X%** | |  | | |
|  |  | **SUBTOTAL NETO** | | | | | |  | | |
|  |  | **I.V.A** | | | | **19%** | |  | | |
|  |  | **TOTAL** | | | | | |  | | |

\*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nombre y Firma Rep Legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_